Załącznik nr 2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zakres podstawowych obowiązków Wykonawcy.
I. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 23.04.2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492) Prace eksploatacyjne mają być wykonywane tylko w dzień ( przy braku napięcia), a  podnośnik każdorazowo ustawiany ma być od czoła oprawy, tak aby prowadzone prace przy oświetleniu ulicznym nie stanowiły żadnego zagrożenia.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie następstwa związane z niewykonaniem tub nienależytym wykonaniem tego obowiązku. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wymiana zużytych oprawek żarówek i spalonych żarówek wraz z równoczesnym oczyszczeniem opraw i kloszy.

2. Wymiana rozbitych główek bezpieczników.

3. Wymiana izolatorów.

4. Wymiana spalonych bezpieczników.

5. Wymiana zabezpieczeń w lampach.

6. Wymiana przewodów w oprawach.

7. Wymiana dławików w lampach.

8. Wymiana dekli do lamp.

9. Wymiana przewodów w szafkach sterowniczych.

10. Wymiana uszkodzonych tabliczek słupowych.

11. Wymiana rozbitych żarówek, kloszy opraw, lub całych opraw.

12. Wymiana przepalonych styczników. Zegarów sterujących 

13. Wymiana uszkodzonych przewodów i kabli oświetleniowych

14. Pionowanie pochylonych słupów oświetleniowych. 

15. Uzupełnienie brakujących tabliczek ostrzegawczych na słupach.

16. Uzupełnienie napisów i znaków ostrzegawczych na słupach i rozdzielniach oraz ponumerowanie słupów.

17. Uzupełnienie ubytków farby na słupach i rozdzielniach.

18. Malowanie całych słupów oświetleniowych.

19. Wyłączanie oświetlenia ulicznego w sytuacjach awaryjnych, grożących bezpieczeństwu ludzi lub mogących spowodować inne nieprzewidziane zagrożenia oraz zabezpieczenie miejsc awarii do czasu naprawy.

20. Wykonanie oględzin urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz ocena ich stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Stwierdzone zagrożenia, szczególnie w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, należy usunąć natychmiast.
21. Sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających i sterujących.

22. Zastrzegamy sobie prawo do zlecania innych prac związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego
23. Do rozliczenia prac nie objętych szczegółową ofertą stosowanie obowiązujących stawek z bazy cenowej SEKOCENBUD
24. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii od momentu zgłoszenia w ciągu:

a) max  7 dni, w przypadku gdy nie świeci się pojedyncza oprawa,

b) max 12 godzin, gdy nie ma oświetlenia w obwodzie,

c) max 4 godziny, gdy oświetlenie jest nie wyłączone w godzinach dziennych.
d) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia
